# Quantity Label Value Footprint

1. 1 R13 1.5k R\_AX600\_W200

2. 1 R11 1.75 R\_AX600\_W200

3. 1 R3 100 R\_AX600\_W200

4. 1 R5 100 R\_AX600\_W200

5. 1 R6 100 R\_AX600\_W200

6. 1 R7 100 R\_AX600\_W200

7. 1 R8 100 R\_AX600\_W200

8. 1 R10 127 R\_AX600\_W200

9. 1 R9 1k R\_AX600\_W200

10. 1 R14 3.4k R\_AX600\_W200

11. 1 R4 3.6k R\_AX600\_W200

12. 1 R1 4.7k R\_AX600\_W200

13. 1 R12 47 R\_AX600\_W200

14. 1 R2 5.1k R\_AX600\_W200

15. 1 P1 5k potmeter

16. 1 R15 68 R\_AX600\_W200

17. 1 RL 900 R\_AX600\_W200

18. 1 T10 BC846BLT1 SOT23

19. 1 T3 BC846BLT1 SOT23

20. 1 T4 BC846BLT1 SOT23

21. 1 T5 BC846BLT1 SOT23

22. 1 T6 BC846BLT1 SOT23

23. 1 T7 BC846BLT1 SOT23

24. 1 T8 BC846BLT1 SOT23

25. 1 T9 BC846BLT1 SOT23

26. 1 T1 BC856BLT1 SOT23

27. 1 T2 BC856BLT1 SOT23

28. 1 Z1 BZX84C6V2 SOT23

29. 1 LED1 LNG901CFB LED\_100\_D200\_Blue

30. 1 Vin Sgen

31. 1 Vout NOPCB